**Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.**

С целью поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории МО г. Тула на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

Так, в период с 3 июля 2023 года по 9 июля 2023 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на следующих участках автомобильных дорог общей площадью 15 506,99 м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Площадь, м2** |
| **ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью** |
|  | ул. Дегтярева | 29 |
|  | ул. Курковая/ ул. Литейная | 6 |
|  | ул. Халтурина, д.10 | 7 |
|  | ул. Демидовская, д.70 | 1 |
|  | Зареченский мост | 4 |
|  | ул. К.Маркса | 5 |
|  | 1-й Городской переулок | 1092 |
|  | пр. Ленина, д.60 (тротуар) | 567,21 |
|  | ул. Шевченко (от ул. Железняка до ул. Пархоменко) | 2560 |
|  | п. Южный | 104 |
|  | ул. Степанова (от ул. Епифанская до ул. Плеханова) | 2709 |
|  | ул. Совхозная, с. Хрущево | 251 |
|  | ул. Вильямса (подъезд к ГУЗ ТО Тульской областной клинической больницы) | 11 |
|  | д. Демидовка | 150 |
|  | п. Иншинский | 17 |
|  | ул. Тихмянова (от ул. Кабакова до ул. Полюсная) | 1572,5 |
|  | ул. Тихмянова (от ул. Воздухофлотская) | 1545,3 |
|  | ул. Перекопская | 4686,46 |
|  | ул. Марата/ ул. Плеханова | 9 |
|  | ул. Замочная/ ул. Пролетарская | 6 |
|  | ул. Замочная/ ул. Осташева | 6 |
|  | ул. Хворостухина | 4 |
|  | Красноармейский пр-т, д.14 | 3,52 |
|  | ул. Вильямса, д.26а-28 | 24 |
| **ямочный ремонт БЦМ** |
|  | ул. Паустовского | 7 |
|  | ул. Кауля/ ул. Староникитская | 2 |
|  | ул. Калужское шоссе | 6 |
|  | ул. Кирова, д.25б | 11 |
|  | п. Южный | 26 |
|  | ул. Советский, д.112 | 18 |
|  | Орловское шоссе | 18 |
|  | Щекинское шоссе | 24 |
|  | ул. Мичурина/ул. Гагарина | 25 |
|  | **Итого:** | **15 506,99** |

Всего, с начала 2023 года выполнены работы по ямочному ремонту на площади более **78 600,32 м2**. Из нее **25 950,81 м2** выполнено литой асфальтобетонной смесью; **52 333,51 м2** горячей асфальтобетонной смесью;
**316 м2** выполнено методом пневмонабрызга.

Ямочный ремонт на территории МО город Тула ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.